|  |
| --- |
| **Параметры** |
| **Освещение Источник света:** |  Светодиодный |
| **Цвет О Лампы:** | R-красный | Y-желтый | G-зеленый | B-синий | W-белый |
| **Напряжение:** | 20V--500V |
| **Ток:** | Переменного тока |
| **Номинальная Температура :** |  T90 |
| **Наработка на отказ:** | Как правило, более чем 30000 часов. |
|  |
|   |   |   |   |   |   |
| **Основные Технические Параметры** |
| **Рабочая температура:** |  -25 + 55 |
| **Относительная влажность:** | ≤98% |
| **Степень защиты:** | IP65 |
| **Максимальное напряжение:** |  2.5kV (Действительное значение переменного тока), 1 мин |
| **Индекс утечки:** | CT1≥100 |
| **Частота:** | Переменного тока 50-60 Гц |
|  |
|  |

