|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | | | | | |
| **Освещение Источник света:** | Светодиодный | | | | |
| **Цвет О Лампы:** | R-красный | Y-желтый | G-зеленый | B-синий | W-белый |
| **Напряжение:** | 20V--500V | | | | |
| **Ток:** | Переменного тока | | | | |
| **Номинальная Температура :** | T90 | | | | |
| **Наработка на отказ:** | Как правило, более чем 30000 часов. | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Основные Технические Параметры** | | | | | |
| **Рабочая температура:** | -25 + 55 | | | | |
| **Относительная влажность:** | ≤98% | | | | |
| **Степень защиты:** | IP65 | | | | |
| **Максимальное напряжение:** | 2.5kV (Действительное значение переменного тока), 1 мин | | | | |
| **Индекс утечки:** | CT1≥100 | | | | |
| **Частота:** | Переменного тока 50-60 Гц | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

